Перечень
видов работ  по услуге: « содержание и ремонт жилого помещения».
1.  Технический осмотр (общего – имущества многоквартирного дома) 
            Состав работ:
· осмотр и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и канализации (течи в трубопроводах, неисправности крепления оборудования, очистка от накипи запорной арматуры, неисправности сальников и прокладок, засоры, мелкие неисправности существующей теплоизоляции);
· прочистка трубопроводов канализации и дренажей;
· устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления (течи в трубопроводах, неисправности крепления оборудования, очистка от накипи запорной арматуры, мелкие неисправности существующей теплоизоляции, неисправности или отсутствие информационных табличек на узлах управления);
· очистка от грязи и наполнение маслом гильз термометров;
· устранение неисправности обрамления и порожка дверного проема, вентиляционных решеток, внутренних облицовочных панелей и линолеума лифта;
· устранение неисправности информационных надписей («машинное отделение», «посторонним вход воспрещен», «№ этажа»,  «сер. № лифта», «№ телефона диспетчера»);
· устранение неисправности ограждения крылец и лестничных маршей;
· устранение неисправностей входных дверей в помещения общего пользования;
· устранение неисправностей замков на входных дверях в помещения общего пользования;
· замена разбитых стёкол окон и дверных полотен;
· устранение неисправностей окон;
· устранение неисправностей слуховых окон;
· устранение неисправностей ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;
· устранение неисправностей продухов в цоколях зданий;
· очистка помещений общего пользования от мусора (мусор выносится на ближайшую контейнерную площадку);
· устранение незначительных неисправностей скамеек, ограждения газонов, урн, детского игрового оборудования, оборудования спортивных и хозяйственных площадок;
· устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов контейнерных площадок;
· устранение незначительных неисправностей контейнеров под ТБО на контейнерных площадках.
2.  Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период (общего – имущества многоквартирного дома) (производится при температуре выше +5оС и отсутствии снегового покрова, продолжительность производства работ 30 дней). 
                  Состав работ:
· устранение незначительных неисправностей скамеек, ограждения газонов, урн, детского игрового оборудования, оборудования спортивных и хозяйственных площадок, окраска;
· наполнение детских песочниц песком;
· устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов контейнерных площадок, побелка, окраска;
· устранение незначительных неисправностей контейнеров под ТБО на контейнерных площадках, окраска;
· устранение неисправностей крепления водосточных труб, колен и воронок;
· устранение неисправностей продухов в цоколях зданий;
· очистка крыш от мусора (мусор выносится на ближайшую контейнерную площадку).
3.  Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период(общего – имущества многоквартирного дома)  конструктивных элементов и санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. 
                 Состав работ:
· устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и канализации (течи в трубопроводах, неисправности крепления оборудования, очистка от накипи запорной арматуры, неисправности сальников и прокладок, засоры, мелкие неисправности существующей теплоизоляции);
· прочистка трубопроводов канализации и дренажей;
· устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления (течи в трубопроводах, неисправности крепления оборудования, очистка от накипи запорной арматуры, очистка грязевиков, неисправности сальников и прокладок, мелкие неисправности существующей теплоизоляции, неисправности или отсутствие информационных табличек на узлах управления); 
· очистка от грязи и наполнение маслом гильз термометров;
· устранение неисправности ограждения крылец и лестничных маршей;
· устранение неисправностей парапетных ограждений;
· устранение неисправностей входных дверей в помещения общего пользования;
· устранение неисправностей замков на входных дверях в помещения общего пользования;
· замена разбитых стёкол окон и дверных полотен;
· устранение неисправностей окон;
· устранение неисправностей слуховых окон;
· устранение неисправностей ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;
· устранение неисправностей продухов в цоколях зданий;
· очистка крыш от мусора (мусор выносится на ближайшую контейнерную площадку);
· очистка помещений общего пользования от мусора (мусор выносится на ближайшую контейнерную площадку).
4.      Работы по аварийно-заявочному обслуживанию (общего  имущества многоквартирного дома)
          Состав работ:
	-
	неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения и центрального отопления)

	-
	течи в трубопроводах

	-
	засоры внутренних канализационных трубопроводов

	-
	неисправности вентилей

	-
	неисправности частей водоразборной и водозапорной арматуры: прокладки, клапана, сальники

	-
	неисправности регулировки в системе центрального отопления и горячего водоснабжения, неисправности нагревательных приборов

	-
	неисправность или отсутствие информационных табличек на узлах управления

	-
	неисправности мусоропроводов

	-
	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
	

	-
	разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек,  дверных полотен в местах общего пользования

	-
	неисправности входных дверей в помещения общего пользования

	-
	неисправности замков на входных дверях в помещения общего пользования

	
	КРОВЛЯ
	

	-
	протечки в отдельных местах

	-
	повреждения системы организованного водоотвода

	-
	свисающие с кровли снежные и ледяные образования, угрожающие обрушением

	
	СТЕНЫ
	

	-
	утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением

	
	ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
	

	-
	отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее её обрушению

	-
	нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами

	
	ПОЛЫ
	

	-
	протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах

	
	ОГРАЖДЕНИЯ
	

	-
	неисправности ограждения крылец и лестничных маршей

	
	ЛИФТ
	

	-
	неисправности обрамления и порожка дверного проема, вентиляционных решеток, внутренних облицовочных панелей, линолеума, информационных надписей («машинное отделение», «посторонним вход воспрещен», «№ этажа»,  «сер. № лифта», «№ телефона диспетчера») 

	
	ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
	

	-
	неисправности скамеек, ограждения газонов, урн, детского игрового оборудования, оборудования спортивных и хозяйственных площадок

	-
	неисправности конструктивных элементов контейнерных площадок, угрожающие их обрушению

	-
	неисправности контейнеров под ТБО на контейнерных площадках.


5. Санитарное содержание придомовой территории.
6. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования (лестничные марши, коридоры, тамбуры).    
7.  Работы по санитарному содержанию мусоропроводов 
8.  Затраты на обслуживание внутридомового газового оборудования.
9. Расходы по дератизации и дезинсекции.
10. Расходы по  техническому обслуживанию лифтов и лифтовой диспетчерской связи.
11. Расходы по содержанию Центра регистрации граждан по месту жительства. 
12. Расходы по начислению  и сбору платежей населения.
13. Расходы управляющей компании.
